南沙区国有企业党员教育示范基地

提档升级项目

**招标文件**

广州南沙资产经营集团有限公司

2023年9月

**第一部分 邀 请 函**

广州南沙资产经营集团有限公司现对南沙区国有企业党员教育示范基地提档升级项目进行邀请招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目管理单位：广州南沙资产经营集团有限公司

二、项目名称：南沙区国有企业党员教育示范基地提档升级项目

三、招标内容：

在南沙区国有企业党员教育示范基地（以下简称示范基地）的基础上进行升级改造，要求对标广州市国企党建基地创建标准，重点突出政治性、创新性、服务性、融合性、示范性，升级改造内容包括但不限于：党建长廊、政治体检区、党建实务区、企业展示区、党群工作区、廉洁教育区、入党宣誓区、多功能培训区、企业文化书屋、红色朗读书屋等十个主要功能区域。具体内容包括：

1、拆除示范基地指定区域内原有展示墙体表面内容，根据上述要求更新内容并对墙面展示形式进行设计、安装及竣工验收后1年的质保期。安装位置为广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦。施工前需对现场做好保护，做好施工区域与非施工区域分隔。对拆除后与施工完成的现场工程垃圾进行清理。整体风格偏现代简约风格，内容展示方式需契合场地精神，关于上墙字体和内容不可涉及侵权。

2、承包人施工材料的要求：承包人应将各项材料的品牌、品种、规格、数量、参数和颜色等情况以书面形式及样本提交我司确认，待批准后方可实施。

南沙区国有企业党员教育示范基地提档升级项目是以招标清单为基础的总价包干，包含设计方案、包人工、包材料、包机械、包质量、包进度、包安全文明安装、包安装配合费、包工期、包安装措施费、包运输、包管理费、包利润、包规费、包风险、包税金等为完成本项目承包工作和服务所需的一切费用。

详见南沙区国有企业党员教育示范基地现状平面图（附件二）、招标计价汇总表（附件三）。

四、工期：

合同签订后的15个日历天。

五、投标单位需报送的资料：

1、在有效期内的《营业执照》（复印件及国家企业信用信息公示系统网站http://gd.gsxt.gov.cn查询营业执照经营范围截图，加盖本单位公章）。

2、法定代表人委托授权书（原件）。

3、法定代表人证明书（原件）。

4、为本项目设定的安装图、安装方案（原件），包括但不限于：①设计总说明：此项内容应包括对示范基地提档升级项目的设计构思、用色理念、动线分析、方案效果图等方面专业设计的说明；以及其它投标人认为有必要说明的内容。②示范基地提档升级制作量清单（包括主要材料用量）。③示范基地平面功能布置图，标识平面布局尺寸图。

5、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或企业经营异常名录或重大税收违法案件当事人名单”(提供投标日当天信用信息查询记录其中一项截图，加盖本单位公章)。

备注：以上资料为复印件的需提供原件备查。

六、招标限价：

本项目最高限价为20万元。本项目采取总价包干，包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。请各投标单位按本项目招标计价汇总表结合项目状况、自身实力和市场因素进行报价。报价不得超过该项投标的最高限价，否则按废标处理。

投标人报价低于最高限价的20%，须提供所使用制作的原材料（板材、led灯源、广告材料）出厂合格证、质量证明书和性能检验报告，确保非恶意竞标，否则按废标处理。

七、招标文件领取：

广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）下载。

八、招标信息发布及结果公告网站：

广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）。

1. 付款方式：

（1）合同签订后，在收到中标人提供的有效合格的增值税专用发票之日后7个工作日内，支付合同总额的40%作为预付款。

（2）货到现场并经招标人验收后，收到有效合格的增值税专用发票之日后7个工作日内，支付合同总额的40%作为进度款。

（3）安装完成经招标人验收合格后，收到有效合格的增值税专用发票之日后7个工作日内支付合同总额的15%作为结算款。

（4）质保期满1年，收到有效合格的增值税专用发票之日后7个工作日内结算合同总额的5%保质金。

十、评标定标原则：本项目评标办法采用综合评审法。

十一、投标和开标安排：

（1）投标人应在2023年9月12日上午10时00分前将投标文件递交到广州市南沙开发区海滨路171号南沙金融大厦11楼风控合规部。

投标联系人：陈小姐 联系电话：020-66810073

（2）开标时间：2023年9月12日上午10时00分

（3）开标地址：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦18楼1807会议室。投标人参加开标会的须凭身份证入场，受委托人须持授权委托书和本人身份证入场。

**第二部分 投 标 人 须 知**

**一、说明**

（一）投标前，投标人必须仔细阅读招标文件。若投标人认为招标文件有模糊或不清之处，立即与广州南沙资产经营集团有限公司进行联系。

联系人：龚先生 联系电话：13430355529

（二）投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人将不对上述费用负任何责任。

（三）项目内容：南沙区国有企业党员教育示范基地提档升级项目，见附件三《招标计价汇总表》。

**二、投标人资格要求**

（一）具备中华人民共和国境内独立法人资格，能够独立承担民事责任；

（二）投标人具有承接本项目的相应能力，企业经营范围为：标识标志牌设计安装服务或广告业。

（三）本项目不接受联合体报名；

（四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或企业经营异常名录或重大税收违法案件当事人名单”(提供投标日当天信用信息查询记录其中一项截图，加盖本单位公章)。

（五）投标人应在招标公告后，3个工作日内到南沙金融大厦进行现场勘查。未按时到现场勘查的投标人，招标人有权拒收其投标文件。

现场勘查联系人：龚先生 联系电话：13430355529

**三、投标文件的制作与递交**

（一）在投标时，投标人应视为已检阅过招标文件，且同意招标文件中所要求的条款。

（二）投标文件一式伍份：其中正本1份（含电子文件一套），副本4份，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装，在封口上加盖投标单位的公章。在信封或包装的封面上写明：

收件人名称及地址:

项目名称:

投标人名称、地址:

本公司不接受未按规定密封的投标文件。

（三）本公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（四）本公司不接受电报、电话、电传、传真投标。

**四、评标定标方法**

（一）评标由招标人成立专门评标委员会负责本次南沙区国有企业党员教育示范基地提档升级项目的评定工作。在南沙资产经营集团评标专家库中随机抽取。

（二）本项目评标办法采用百分制综合评审法，评标委员会将按“公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向招标人报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序第一的为第一中标候选人、排序第二的为第二中标候选人，依次类推。

（三）评标步骤：

1.符合性审查

评标委员会将根据如下各项对投标文件进行符合性审查（见附件四），确定投标文件是否符合要求。符合性审查中的任何一条不符合采购文件规定则视为符合性不通过，只有通过符合性审查的投标文件才可进入报价评审和商务、技术评审。

（1）投标文件密封性：密封；

（2）投标文件有效性：每页加盖投标单位公章或骑缝章；

（3）资格证明文件：营业执照复印证加盖公章、投标授权书；法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件；

（4）投标人具有承接本项目的相应能力，企业经营范围为：标识标志牌设计安装服务或广告业；

（5）投标报价不高于投标限价；

（6）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或企业经营异常名录或重大税收违法案件当事人名单”(提供投标日当天信用信息查询记录其中一项截图，加盖本单位公章)。

（7）投标人按招标文件要求，在规定时间内到现场勘查。

2.综合评审

评标委员会依据招标评分表的要求和各项分值的规定，对投标文件进行评分，满分为100分。

3.中标候选人

评标委员会将出具评标报告，按以下规定推荐第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人：将各最终得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。如果有两个或两个以上的投标人综合得分相同，则价格得分较高的投标人排名优先；如果综合得分、价格得分均相同的投标文件，则由评标委员会采用随机方式，确定中标候选人顺序。

4.其它说明

投标报价书中有疑问或问题时，可要求投标人提出澄清，但这种澄清不应使其他投标人处于不公平的地位，澄清结果应以书面形式答复。如果有数字表示的小写与大写不一致时，以大写为准。副本与正本不一致时，以正本为准。

**第三部分 投 标 文 件 格 式**

**投 标 书**

致：

1、我们收到贵方 的招标邀请。经研究，愿以人民币（大写） 元的报价，提供邀请招标文件要求的专项服务，并满足邀请招标文件提出的各项规定和要求。

2、如果贵方接受我方投标，我方保证按邀请招标文件的要求完成服务工作。

3、如果我方在中标通知书写明的期限内未能或拒绝与你单位签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

4、一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的邀请招标文件和中标通知书以及本项目服务方案将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解，贵方可选择任何部分或全部项目与投标人签约，接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人地址：  电 话：  传 真：  邮政编码： | 投标人名称： (盖章)  法人代表或授权代表  职务、姓名 （签字）  日 期： 年 月 日 |

备注：投标报价时提交**附件一 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式）**

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期： 。

附：

营业执照（注册号或统一社会信用代码）：

经济性质：

经营范围：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

单位名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）是 （投标人名称）的法定代表人，现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码： 附身份证复印件

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）


委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

年 月 日

**附件二：南沙区国有企业党员教育示范基地现状平面图**

****

**附件三：**

南沙区国有企业党员教育示范基地提档升级项目

招标计价汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南沙区国有企业党员教育示范基地提档升级项目** | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **材质工艺** | **数量** | **单位** | **备注** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 形象墙（电梯口） | 墙面：H:2450mm、L:4260mm，内容高于表面<50mm | 主体部分:番禺电线2.5平方6m、5厘夹板做底（B1级阻燃以上），表面洪利得腻子粉+多乐士白漆（金装5合1）。  装饰部分：不锈钢/亚克力/仿石纹石板/。覆盖区域：H550mm-800mm、L2000mm-2500mm，侧边厚度2-3cm，冷光灯源发光。 | 1 | 面 | 拆除原基础凸起部分，加盖 |  |  |
| 2 | 学院介绍墙 | 墙面： L9100mm\*H2450mm，内容凸出表面<50mm | 墙体主体部分:5250LED冷光灯条15M内、番禺电线2.5平方10m、5厘夹板封开槽位，表面洪利得腻子粉+多乐士白漆（金装5合1）。  装饰部分：  （1）中间凸起展示面板，采用夹板造型固定凸起50mm，（2）设置测发光文字（标题）厚度1-2cm，正文部分采用油画布UV（精度1080P）覆盖区域区域尺寸：高800mm-1000mm，长度6000mm-8000mm，厚度5cm.（3）开槽预留电视机位置，四周预留手位便于检修。 | 1 | 面 | 拆除原有凸出部分并更新 |  |  |
| 3 | 国有企业  党建历程展示墙 | 墙面：L6290mm\*H2450mm+ L2560mm\*H2450mm（外加2扇按压门） | 主体部分：厘夹板+耐福石膏板，内预留电位5250LED冷光灯条15M内、番禺电线2.5平方6m，内置变压器，表面洪利得腻子粉+多乐士白漆（金装5合1）。装饰部分：测发光立体字。覆盖区域高800mm-1100mm,长度800mm-1100mm，侧边厚度3-4cm,内容展示采用油画布表面UV，文字部分：采用发光迷你字，长800-1150mm，高150mm-250m。配备暗门，表面装饰与墙体融为一体L700mm\*H1800mm,按压式开门锁。 | 1 | 面 | 拆除原有墙面并更新 |  |  |
| 4 | 高质量发展墙（原同建国企共筑党建品牌） | 墙面L2230mm\*H2450mm | 墙体体部分:5250LED冷光灯条2M内、番禺电线2.5平方6m、5厘夹板封开槽位，表面洪利得腻子粉+多乐士白漆（金装5合1）。装饰部分采用夹板组合方式，内容覆盖区域L1800MM-2000MM,H1000mm-1500mm,侧边厚度1-2cm，表面内容可更换式。标题亚克力/PVC立体造型，覆盖区域L350mm-550mm，H200mm-300mm. | 1 | 面 | 拆除原本墙面并修复 |  |  |
| 5 | 国企简介及党建特色展示墙 | 墙面L4820mm\*H1200mm | 墙体体部分:5250LED冷光、番禺电线2.5平方3m、5厘夹板封开槽位，表面洪利得腻子粉+多乐士白漆（金装5合1）。亚克力标语H350mm-600mm,L1000mm-1500mm，高800mm-1000mm,拉布灯箱，白边烤漆，侧边厚度8cm,嵌入式，表面内容1080p以上喷绘，内发光冷光，(展示覆盖区域区间：高1000mm-1200mm,长4000mm-4800mm)，侧边厚度1cm,内置LED光源，预留一体机位置。 | 1 | 面 | 拆除原有墙面更新 |  |  |
| 6 | 资产集团  介绍墙 | 墙面L4500mm\*H1200mm | 灯箱表面软膜面1080p高精度喷绘工艺 | 1 | 面 | 替换 |  |  |
| 7 | 学院制度、课程活动及展影 | L1200mm\*H1200mm | 主材：PVC+亚克力。工艺：异形裁切PVC（5+8）组合覆盖，表面标题采用亚克力立体字。 | 1 | 面 | 拆除原有墙面内容并更新 |  |  |
| 8 | 党建留声机及红色朗读书屋 | 覆盖面积20㎡ | 主材：PVC+亚克力。工艺：异形裁切PVC（5+8）组合覆盖，表面标题采用亚克力立体字。 | 1 | 面 | 更新原有墙面内容 |  |  |
| 9 | 三新讲学所宣传卷帘 | 窗户位置  L9750mm\*2000mm | 主体：手动式卷帘，表面UV，1080P喷绘，半遮蔽式，单件L1000mm-1500mm\*H1600mm-2000mm,组合式。 | 1 | 项 | 手动式 |  |  |
| 10 | 宣誓及党建心愿墙 | 活动隔断（面粘贴）L3000mm\*H2450mm | 主体1：软膜灯箱材质或金属组合方式，表面内容采用便更换方式，固定位可借助天花，覆盖区域L1000mm-2000mm,H2000mm-2300mm。  主体2：成列形式（造型）常规排列（覆盖区域主材亚克力或木框 | 1 | 面 | 拆除原有的并更新。 |  |  |
| 11 | 企业文化书屋及书架 | 墙面L1500mm\*H1200mm | 主材：PVC+亚克力。工艺：异形裁切PVC（5+8）组合覆盖，表面标题采用亚克力立体字。 | 1 | 面 | 拆除原有内容更新 |  |  |
| 12 | 党支部标准化建设墙 | 活动隔断L5660mm\*H1170mm | 主体透明亚克力3mm-5mm,表面内容背面UV工艺，加白膜，安装方式：粘贴固定方式 | 1 | 面 | 拆除原有的更新 |  |  |
| 13 | 南沙国企政治体检中心主背景墙 | 墙面L6020mm\*H2450mm\*W80mm | 主体部分：生态木板厚1-2cm造型尺寸长6300mm-7500mm，高2000mm-2300mm,正面采用玻璃造型四边LED灯源，正文采用铝合金宣传框内容采用1080Puv/烤漆丝印，标题采用测发光立体字工艺。尺寸：宽150mm-250mm，高350mm-550mm。 | 1 | 面 | 拆除原有墙面整面更新 |  |  |
| 14 | 政治体检墙 | 墙面L2500mm\*H2450mm\*W200mm | 主体部分：夹板/耐福石膏板/玻璃板，内预留电位5250LED冷光灯条15M内、番禺电线2.5平方6m，内置变压器，表面洪利得腻子粉+多乐士白漆（金装5合1）。尺寸长度2500mm-2600mm,高度2000mm-2300mm，厚度1-2cm，表面烤漆，文字内容展示区域宽400mm-550mm，高650mm-880mm,亚克力喷漆字，厚1-2cm，正文部分PVC表面UV，厚度1-2cm，内容（1080p精度）UV，覆盖区域长1200mm-1500mm，高550mm-1000mm，双面制作。 | 1 | 面 | 拆除原有墙面更新 |  |  |
| 15 | 党史墙 | 墙面L2500mm\*H2450mm\*W200mm | 主体部分：夹板/耐福石膏板/玻璃，内预留电位5250LED冷光灯条15M内、番禺电线2.5平方6m，内置变压器，表面洪利得腻子粉+多乐士白漆（金装5合1）。尺寸长度2500mm-2600mm,高度2000mm-2300mm，厚度1-2cm，表面烤漆，文字内容展示区域宽400mm-550mm，高650mm-880mm,亚克力喷漆字，厚1-2cm，正文部分PVC表面UV，厚度1-2cm，内容（1080p精度）UV，覆盖区域长1200mm-1500mm，高550mm-1000mm，双面制作。预留65寸电视机（挂壁式）安装口 | 1 | 面 | 拆除原有墙面更新 |  |  |
| 16 | 廉政教育墙 | 墙面L4000mm\*H2450mm\*内容高于表面<50mm | 主体部分：表面洪利得腻子粉+多乐士白漆（金装5合1）。，内容油画布UV长2800mm-3000mm,高1500mm-2000mm，侧边厚度2-3cm,正文内容PVC表面（1080p精度）覆盖区域1500mm\*2000mm,展示区域内部立体字亚克力1-2cm，表面烤漆，覆盖区域高100mm-250mm,长度800mm-1200mm。预留43寸电视机（挂壁式）安装口 | 1 | 面 | 拆除原有墙面基础更新 |  |  |
| 17 | 党工团工作宣传背景墙 | 墙面L4060mm\*H2450mm\*内容高于表面<50mm | 主体部分：番禺电线2.5平方6m，内置变压器，表面洪利得腻子粉+多乐士白漆（金装5合1）组合钢化玻璃。文字内容展示区域宽400mm-550mm，高650mm-880mm,亚克力喷漆字，厚1-2cm，正文部分PVC表面UV，厚度1-2cm，内容（1080p精度）UV，覆盖区域长3200mm-4500mm，高550mm-1000mm。 | 1 | 面 | 拆除原有墙面更新 |  |  |
| 18 | 工会展示墙 | 墙面L4350mm\*H2450mm\*内容高于表面<50mm | 主体部分：表面洪利得腻子粉+多乐士白漆（金装5合1）。长2800mm-3000mm,高1500mm-2000mm，侧边厚度2-3cm,正文内容PVC表面（1080p精度）覆盖区域1500mm\*2000mm,展示区域内部立体字亚克力1-2cm，表面烤漆，覆盖区域高100mm-250mm,长度800mm-1200mm。预留43寸电视机（挂壁式）安装口 | 1 | 面 | 拆除原有墙面更新 |  |  |
| 其它 | | | | | | | | |
| 19 | 安装服务 | - | 安装服务 | 1 | 项 | 广告物料安装 |  |  |
| 20 | 设计服务 | - | 设计服务 | 1 | 项 | 平面设计+3D效果图 |  |  |
|  | 合计：大写 元整 | | | | | |  |  |

注：本项目结合自身实力和市场因素进行报价。总报价不得超过最高限价人民币20万元。该总报价包括：设计、制造、包装、运输、装卸、储存、安装（基础制作）、调试和安装现场协调配合费用，质保期内服务及备品备件发生的所有（含税）费用。

报价单位：

日期：

**附件四：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格符合性审查表 | | | | |
| 项目名称：南沙区国有企业党员教育示范基地提档升级项目 日期： 年 月 日 | | | | |
| 序号 | 审查项目 | 投标人名称 | | |
|  |  |  |
| 1 | 投标文件密封性完好。 |  |  |  |
| 2 | 投标文件每页加盖投标单位公章或骑缝章。 |  |  |  |
| 3 | 投标单位营业执照复印件加盖公章，法定代表人证明书及委托授权书原件加盖公章。 |  |  |  |
| 4 | 投标人具有承接本项目的相应能力，企业经营范围为：标识标志牌设计安装服务或广告业。 |  |  |  |
| 5 | 投标报价不高于投标限价。 |  |  |  |
| 6 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或企业经营异常名录或重大税收违法案件当事人名单”(提供投标日当天信用信息查询记录其中一项截图，加盖本单位公章)。 |  |  |  |
| 7 | 投标人按招标文件要求，在规定时间内到现场勘查。 |  |  |  |
| 结论 | |  |  |  |
| 备注：每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；所有项目符合为通过，出现一个“×”的结论为不通过。 | | | | |
| 评审专家签名： | | | | |

**附件五：**

综合评审表

项目名称：南沙区国有企业党员教育示范基地提档升级项目 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 审查项目 | 评审细则 | 分值 | 投标人名称 | | |
|  |  |  |
| 1 | 商务评审部分 | 投标人近3年以来完成的党建主题设计制作类业绩 | 提供党建主题设计制作安装类合同复印件（合同首页、金额页、盖章页）作为证明。合同金额高于20万的，单项业绩每个3分，合同金额低于20万的，单项业绩每个得1分。本项最高得10分,无相关业绩得0分 | 10 |  |  |  |
| 企业荣誉 | 提供企业获得荣誉， 每提供一项得1分，累计最高5分 | 5 |  |  |  |
| 企业资质 | 提供企业有效期间内的iso三体系认证证书（包含质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证）的，提供三体系认证齐全的得10分，不齐或没有得0分 | 10 |  |  |  |
| 服务响应便利性 | 根据各报价人提供的服务响应便利性横向同比（提供营业执照注册地或租赁办公场地距离采购人所在地的百度地图距离截图，并提供办公场地租赁合同扫描件），距离最优得6分，次之得3分，差得1分 | 6 |  |  |  |
| 2 | 技术评审部分 | 售后服务 | 深入了解本项目采购要求，并提出科学、合理、可行的售后服务方案的，然后根据各供应商的方案进行横向比较；  被评为优的：8分  被评为良的：5分  被评为一般的：2分  被评为差的：0分 | 8 |  |  |  |
| 项目组织、  进度安排、  时间点控制 | 1.项目推进安排合理、完善，时间点合理准确，得6分；  2.项目推进安排较为合理、完善，时间点较为合理准确，得3分；  3.项目推进安排不合理、不完善，时间点不合理准确，得 1分；  4.无进度安排、时间点控制，得0分。 | 6 |  |  |  |
| 设计方案 | 根据示范基地的现场环境和主题考虑，提供一套符合招标人要求的设计方案，设计风格需迎合审美，整体风格偏向简约风格（平面效果图、3D效果图、设计理念）根据设计方案的完整性、创意性、合理性进行横向比较；优得25分、良得15分、一般得5分、未提供或不完整的不得分。 | 25 |  |  |  |
| 3 | 价格得分 | 投标报价 | 以通过本项目资格符合性审查的所有投标人投标报价的算术平均值作为基准价，投标报价等于基准价的为满分30分。高于基准价的1%扣1分，低于基准价的1%扣0.5分，以此类推。最低得分0分。得分保留两位小数。计算公式如下：  1.报价等于基准价的，得分=30。  2.报价高于基准价的，得分=30-[（报价-基准价）/基准价]×100×1  3.报价低于基准价的，得分=30-[（基准价-报价）/基准价]×100×0.5 | 30 |  |  |  |
| 综合总得分 | | | |  |  |  |  |

评审专家签名：