**湿地景区南门区域（渔政大楼）变压器增容项目施工**

**招标公告**

**招标人：广州南沙湿地旅游发展有限公司（业主单位）**

**广州南沙建设维护管理有限公司（建设管理单位）**

**日期：2023年9月**

广州南沙湿地旅游发展有限公司、广州南沙建设维护管理有限公司（以下简称“招标人”）就湿地景区南门区域（渔政大楼）变压器增容项目施工进行邀请招标，选定承包人。有关事项如下：

一、工程名称：湿地景区南门区域（渔政大楼）变压器增容项目施工

二、项目概况：为保证湿地景区南门区域（渔政大楼）的正常用电，拟将南沙十九涌现有315KVA变压器拆除，新建800KVA箱变。工程投资约200万元。

三、招标内容：项目建设内容包括但不限于：建造箱变基础、电缆沟，安装箱变、户外高压断路器，铺设高低压电缆，协助申报停送电计划等，最终以实际工程量清单和图纸为准。

投标人需按招标文件、图纸、规范等要求进行施工，如设计图纸有调整时，必须服从要求调整。

四、项目工期：2023年12月10日前完工，2023年12月30日前验收合格送电。

五、投标人要求：

1、投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法定代表人证，按国家法律经营。

2、投标人具有电力工程施工总承包三级或以上资质（或输变电工程专业承包三级或以上资质），具有《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级或以上资质并持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

1. 投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：机电工程专业二级（或以上）注册建造师，且在投标人单位注册，且持有在有效期内的项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

4、专职安全员须具有安全生产考核合格证（C证）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

5、本项目不允许联合体投标。

六、招标控制价为¥1670630.96元，其中：

1、绿色施工安全防护措施费为¥52387.67元（固定值）；

2、暂估价¥40000.00元，内容为：计量用电能表、计量用电流互感器、计量用电压互感器、负荷管理终端、配变监测计量终端、表箱(不含统建小区用表箱) 、计量柜、统建小区表箱。

投标单位自行报价，投标总报价不能超过限价，否则按废标处理）。（小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入）。

七、评标方式：符合性审查通过后，采用综合评分法，得分最高的单位为第一中标候选人，得分次高的为第二中标候选人，得分第三高的为第三中标候选人。

八、投标安排

（一）招标文件获取：在广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn）上公开发布，由投标人自行下载。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充的招标内容为准。

（二）投标安排

 1、投标递交资料地点及收件人：广州市南沙区金融大厦1807会议室；李工，020-66806279。

2、投标报送资料：参照招标文件相应条款（招标文件可在广州南沙资产集团有限公司网站招标信息中自行下载：<http://www.gnao.com.cn/>）。

3、投标时间：2023年10月9日（星期一）14时00分至2023年10月9日（星期一）14时30分前。

九、开标安排

1、开标时间：2023年10月9日（星期一）14时30分。

2、开标地点：广州南沙区金融大厦 1807会议室。

3、请各投标人的法定代表人或其有效授权委托人务必准时出席，并须带本人身份证、法人证明书（授权委托人还需提供授权委托书）以供招标人审查，否则作弃权处理。

4、招标人联系方式：李工，020-66806279。

十、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。